**标书编号：BS2020056**

**江苏省南通卫生高等职业技术学校**

**实训设备项目招标文件**

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对药学系、医技系采购实训设备进行招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

1. **招标文件编号：BS2020056**
2. **项目名称：**药学系、医技系采购实训设备项目

三、**招标文件售价**：人民币200元。（现场交纳，行政楼1408开标室，事后不退）

**四、项目要求：**

（一）项目报价

**1、本项目供应商报价时需含人工费、设备费、安装费、税金等全部费用，包括设备调试费用、人员培训费及提供服务所需设备、配件等设备辅材等一切费用。本项目为固定总价，请投标人认真按照要求报价。因报价和质量原因引起的损失，由投标人自行承担。**

**2、本项目最高限价10.2万元。投标人需根据采购清单分项报价，后汇总报价（见附件）。**

（二）项目基本要求

1、采购清单：见附件。投标产品必须符合上述要求，产品外观需与上表图样基本一致，投标产品必须注明规格型号。

2.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准；国家没有统一标准的，执行厂家标准。招标人有特殊要求的，按招标文件中有关条款执行。本项目质保期一年。

3、送货地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校

4、送货要求:合同签订后10天内。

5、结帐方式：验收合格后付95%，余5%作为质保金，质保期一年到期后付清。

6、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）。

**五、投标须知**

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有与采购货物相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。由于投标人原因导致合同无法履行，由投标人承担全部责任。

（二）投标人必须具有企业法人营业执照。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标人缴纳投标保证金2000元，中标后即转为履约保证金。如中标单位违约投标保证金概不退还。未中标单位开标后退还。保证金交至学校行政楼1408室。

（六）

1、投标保证金在投标时由投标人以现金形式提交保证金，保证金用信封密封缴至江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼14楼1408室。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、投标人在递交投标材料时，未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权没收其保证金作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

**六、投标文件编制**

（一）编制须知

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求

投标文件应包括下列内容，不得有缺项和漏项，否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单公章。

（1）投标文件目录；

（2）投标人营业执照（复印件加盖公章）；

（3）法定代表人授权委托书及法定代表人和受委托人身份证复印件（法定代表人亲自参加招投标的除外）。

（4）供应商近三年没有重大违法记录的书面声明（加盖供应商公章）；

（5）供应商投标及售后服务承诺书；

**投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。正本和副本分别密封并在封签处加盖单位公章，并在封面上注明投标项目，投标人、联系电话等信息。投标报价单须另用小信封密封，放入投标文件正本内。**

**七、投标文件递交**

（一）投标截止时间：2020年 9月 28日9 时。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1408号房间（振兴东路288号）

（三）项目联系人及电话： 单老师 13511591058

投标联系人及电话：曹老师    18862888898

**八、开标**

（一）开标时间：2020年 9月 28 日9时。

（二）开标地点：行政楼1408会议室。

**以上时间和地点如有变动，招标人有权进行变更并通告，请投标人关注报名现场变更信息。**

（三）由招标人组织开标，投标人的法定代表人或授权人持有效身份证参加开标会。

（四）评标小组由招标人随机抽取人员组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

九、中标

（一）中标通知

1、符合投标资质的投标人通过评审合格后，进入价格标评审。价格评审采用价格单因素法。

有效且报价最低的投标人为中标候选人。

2、中标结果在江苏省南通卫生高职校网站上公示或电话告知。

3、评标结束确定中标并公示结束后，招标人将通知中标人签订合同。

4、投标人投标文件将入档封存，概不退还。未中标投标人及时办理退保证金手续。

5、如中标候选人自行放弃中标的，或在公示期间被举报有违规行为经查证属实的，则取消中标候选人资格。

（二）合同签订

1.中标人从收到中标通知的3日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

**十、投标文件有效期**

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

大宗物资与服务采购管理办公室

2020年9月21日

附件：采购清单及报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | **中药切片机** | 材质：不锈钢，产量：800片/分，切片厚度：0-3mm，电压：220V，功率：300W，转速：200转/分 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | **中药粉碎机（大）** | 材质：304不锈钢，容量：4500g，全铜加强电机，负载功率：4500W，电压：220V，频率：50Hz | 台 | 2 |  |  |
| 3 | **中药粉碎机（小）** | 材质：304不锈钢，容量：1000g，全铜电机，负载功率：3500W，电压：220V，频率：50Hz | 台 | 8 |  |  |
| 4 | **粉末拌料机** | 规格：10L，单次最大工作承重：5kg，电机功率：90W，电压：220V，混合匀度：Cv≦5% | 台 | 1 |  |  |
| 5 | **电子天平** | 供电：220V/50Hz，功耗：3W，方盘，3000g/0.1g | 台 | 10 |  |  |
| 6 | **实验室小型真空冻干机** | 普通型配真空泵，冻干面积：0.18m2，真空度≦10Pa，整机功率：1400W，可装物料：1.8L（料厚10mm） | 台 | 1 |  |  |
| 7 | **尿液分析仪** | 可测项目 尿液中白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白  测量原理 反射光电比色法  测定速度 420条/小时，单条测试时间为65秒，适用于大批量检测  存储功能 可贮存1000个标本数据  配套试纸 Uritest13G、11G、10G尿试纸条或仪器试纸选择功能菜单选择的尿试纸条  通信端口 Serial ASCII码（RS232标准接口）和并口，可与电脑通信  控制功能 自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制  工作方式 可选择单次测试或自动连续测试  显 示 液晶显示器，中文引导菜单，操作提示信息和测试结果，测试结果用半定量符号和SI国际单位表示  打 印 内量微型打印机自动打印测试结果，可外接（串口或并口）针式打印机  参考型号：优利特500B | 台 | 2 |  |  |
| 8 | **低速台式离心机** | 最高转速4000转/分 最大相对离力2220×G 转子名称 角式 规格容量 15ML×8 外形尺寸：380×480×330MM  参考型号：上海安亭 /飞鸽KA-1000 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | **全自动血沉分析仪** | 应用范围：红细胞沉降率测定  分析时间：30min  分析容量：10个测试/30min，20个测试/30min  读数通道：20  读数分辨率：±0.2mm  结果分辨率：±1mm  装载容量：同一时间大20个样品  分析结果：用魏氏法单位（mm/h）表示  血液高度范围：50mm-64mm  测量范围：1~140mm/h  温度关联：测试结果自动调节至 18℃的魏氏读数  试管：真空试管(全血量 1.1ml)  普通试管(全血量 1.28ml）  显示：LCD显示屏  操作：触摸屏  接口：RS232和USB接口  打印：外置  软件：符合ISO15189标准  结果CV：≤ 10%  存储：不少于500个标本  体积：W×H×D  300×400×300mm  重量：≤10kg  电源：外部电源220V/110V AC 50/60Hz 300mA  输出电源：+12VDC 5A  工作条件：温度 15-30℃  相对湿度 45%-80%  参考型号： ESR-2020 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | **电热鼓风干燥箱** | 参考型号：GZX-9030MBE  电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5～250℃分辩率：1℃波动度：±1℃(100℃)  均匀度：±1℃(100℃)输入功率：700W内胆尺寸(mm)：350×350×350 外形尺寸(mm)：640×485×525载物托架：2块定时范围：0～999分钟 | 台 | 3 |  |  |
| 11 | **双开门冰箱** | （海尔或同档次一类品牌）容量450L左右。控温范围：-20℃-4℃；功率：990W；外形尺寸：895\*690\*1779mm；。 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | **恒温水浴锅** | 控温范围：室温-99℃；功率：800W；数显，外形尺寸：600\*300\*150；不锈钢内胆。参考型号：新康医疗 723-600 | 台 | 6 |  |  |
| 13 | **722s可见分光光度计** |  | 台 |  |  |  |
| 14 | **电磁炉** | 产品尺寸：380\*296\*42mm，  额定电压：220v，额定频率：50HZ，额定功率：2100w。 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | **拉胚机** | 250/350w，三脚，ABS | 台 | 4 |  |  |
| 16 | **电砂轮** | 8吋，550w，LED灯 | 台 | 4 |  |  |
| 17 | **锂电冲击扳手** | DCPB03-18/B | 台 | 1 |  |  |
| 18 | **钳工台** | 2000\*750\*770吊二抽屉 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | **激光雕刻机** | 啄木鸟 蓝牙款 | 台 | 1 |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |