江苏省南通卫生高等职业技术学校

海安校区会议室及操场LED屏采购安装项目询价通告

第一章 采购通告

一、项目基本情况：

1.项目编号：WXBS2024064

2.项目名称：海安校区会议室及操场LED屏采购安装项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：9.54万元

5.采购需求：具体要求详见项目需求

6.合同履行期限：30天

7.施工地点：海安校区（海安市高庄路128号）

8.本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：营业执照经营范围能完成本项目采购内容。

三、获取采购文件

时间：2024年6月27日至2024年7月2日

地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站

方式：自行下载

四、响应文件提交

响应文件递交的截止时间:**2024年7月2日10时00分**,逾期送达将作无效响应处理。

地点：**南通经济技术开发区振兴东路288号行政楼1408室**

五、开启：

时间：**2024年7月2日10点00分**

地点：**南通经济技术开发区振兴东路288号行政楼1408室**

六、通告期限

自本通告发布之日起3个工作日。

七、成交原则、方式

**成交原则：**报价截止时间后，对收到的合格报价文件组织评审，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且总价报价最低的原则，确定1家成交供应商。

八、成交结果通知

（1）成交结果将通过江苏省南通卫生高等职业技术学校网站发布采购结果通告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在中标结果公示结束后五日内与采购单位签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

九、其他补充事宜

1.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购需求联系人提出，由需求人负责答复；对项目询价文件其它部分的询问请向采购部门联系人提出。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

地 址：江苏省南通经济技术开发区振兴东路288号

采购需求联系人：刘老师 联系电话：13023580188

采购部门联系人：单老师 联系电话：13511591058

纪委办联系人： 陈老师 联系电话：0513-51083162

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2024年6月27日

第二章 项目需求

**请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。**供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。本项目不接受负偏离。

一、项目报价

本项目为海安校区会议室及操场LED屏采购安装项目，供应商应根据项目清单及现场实际情况报价，报价含完成本次项目的所有人工、材料、运输到采购人指定地点、税金等一切费用。

二、项目基本要求

1.项目清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
| 1 | 室内彩色屏P2.5 | 22.53平方米 | 宽7.04米，高3.2米 |
| 2 | 室外操场屏P10 | 6.55平方米 | 宽2.56米，高2.56米 |

2.项目技术部分要求：

**（1）室内彩色屏P2.5**

（1.1）总尺寸：22.53平方米，其宽度7.04米，高度3.2米，由440块小板组成，每块小板的尺寸为：320MM\*160MM,其分辨像数为：128\*64，点间距为：P2.5,品牌建议为：强力巨彩，具体性能参数如下：

（1.2）★像素点间距：≤2.5mm

（1.3）像素密度：≥160000Dots/m2

（1.4）单元板分辨率：≥8192Dots

（1.5）显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广

（1.6）驱动方式：恒流驱动

（1.7）供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V

（1.8）▲整屏平整度：≤0.04mm

（1.9）模组平整度：≤0.03mm

（1.10）拼接缝：≤0.03mm

（1.11）▲白平衡亮度：≥600Cd/m²

（1.12）亮度均匀性：≥99%

（1.13）色度均匀性：±0.001Cx、Cy内

（1.14）▲色温：800-18000K

（1.15）▲水平视角：≥170°

（1.16）▲垂直视角：≥170°

（1.17）▲对比度：≥8000：1

（1.18）★刷新率：≥3840Hz

（1.19）像素失控率：<1/100000

（1.20）接收卡品牌：卡莱特 数量：46块， 型号：E210

（1.21）电源品牌：创联，数量：78块， 5V 40A

（1.22）电脑一台：配制 I5处理器，16G内存，含显卡，24寸1080P显示

**（2）室外操场屏P10**

（2.1）本屏为红色单色屏，户外防水，总尺寸：6.55平方米，其宽度2.56米，高度2.56米，由128块小板组成，每块小板的尺寸为：320MM\*160MM,点间距为：P10,品牌建议为：强力巨彩，具体性能参数如下：

（2.2）★像素点间距：≤10mm

（2.3）像素密度：≥40000Dots/m2

（2.4）单元板分辨率：≥4096Dots

（2.5）显示效果：红色，色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广

（2.6）驱动方式：恒流驱动

（2.7）供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V

**（3）项目其他要求：**

（3.1）备件：两种型号LED小板、电源模组各备件3套交学校。

（3.2）大屏支架包含在钢框架内。

（3.3）电源：采用三相电，报告厅屏就近连接；户外操场屏取电源260米，需采用4平方以上电源线连接。

（3.4）网线：报告厅就近连接，户外需要布线约100米。

（3.5）根据使用场景的特点，室内彩色显示屏需要具备高清晰度和高亮度。室外显示屏需要具备防水、防尘、耐高温等功能。

所有产品需符合国家行业标准，确保产品的安全运行。

3.服务期限：合同签订之日起30日历天内前完成。

4.维护和服务要求:中标供应商应具有售后维修服务能力,确保做到有问题立即响应，本项目要求保修时间为三年。

5.结帐方式：项目完工通过采购人验收，中标人开具正式发票，支付合同价的90%，余款10%一年后无息付清。

三、违约责任：

1.中标人不能按期完成服务，采购人按500元/日扣除违约金。采购人原因或不可抗力的因素影响除外。

2.中标人不按合同规定的配置、技术标准提供服务的，采购人有权终止合同并不支付相关款项。

四、履约保证金：无

第三章 响应文件组成

**响应文件由资格审查证明文件（一个密封包单独密封，含一正二副）、报价文件（一个密封包单独密封，含一正二副）二部分组成。请供应商根据本询价文件的要求递交相应的材料。**

**一、资格审查文件**

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书及身份证复印件（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，法定代表人及被授权人身份证复印件（格式见附件3）；

4.供应商有效的营业执照复印件；

5. 技术部分正负偏离表。（格式见附件4）

**二、报价文件**

1.报价表（格式见附件5）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期： 年 月 日

附件2

法定代表人身份证明

　　 　：

我公司法定代表人 　　　参加贵单位组织的（询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件或扫描件 |

附件3

授权委托书

　　 　：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件或扫描件 |

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件或扫描件 |

附件4

**技术部分正负偏离表**

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 | 室内彩色屏P2.5 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 2 | 室外操场屏P10 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 3 | 项目其他要求 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

**注：**

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加招标人组织的采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

报价表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 金额 |
| 1 | 室内彩色屏P2.5 | 22.53平方米 |  |
| 2 | 室外操场屏P10 | 6.55平方米 |  |
| 合计 | | | 小写：  大写： |

填写说明：

1.报价含供应商完成采购项目并验收合格所需的材料、安装人工、运输、利润、税金等所有费用。

2.报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

3.本项应填报单价及合计。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。