**江苏省南通卫生高等职业技术学校**

**医技系2021年实验仪器设备项目**

**招标文件（二次公告）**

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对医技系2021年实验仪器设备项目进行招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

1. **招标文件编号：BS2021104**
2. **项目名称：**医技系2021年实验仪器设备项目（二次公告）

三、**招标文件售价**：人民币200元。（现场交纳，行政楼1408开标室，事后不退）

**四、项目要求：**

（一）项目报价

**1、本项目供应商报价时需含人工费、设备费、安装费、税金等全部费用，包括设备调试费用、人员培训费及提供服务所需设备、配件等设备辅材等一切费用。本项目为固定总价，请投标人认真按照要求报价。因报价和质量原因引起的损失，由投标人自行承担。**

**2、本项目最高限价13万元。投标人需根据采购清单分项报价，后汇总报价（见附件）。**

（二）项目基本要求

1、采购清单：见附件。投标产品必须符合上述要求，产品外观需与上表图样基本一致，投标产品必须注明规格型号。

2.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准；国家没有统一标准的，执行厂家标准。招标人有特殊要求的，按招标文件中有关条款执行。本项目质保期一年。

3、送货地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校

4、送货要求:合同签订后30天内。

5、结帐方式：验收合格后付95%，余5%作为质保金，质保期一年到期后付清。

6、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）。

**五、投标须知**

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有与采购货物相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。由于投标人原因导致合同无法履行，由投标人承担全部责任。

（二）投标人必须具有企业法人营业执照。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标人缴纳投标保证金3000元，中标后即转为履约保证金。如中标单位违约投标保证金概不退还。未中标单位开标后退还。保证金交至学校行政楼1408室。

（六）

1、投标保证金在投标时由投标人以现金形式提交保证金，保证金用信封密封缴至江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼14楼1408室。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、投标人在递交投标材料时，未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权没收其保证金作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

**六、投标文件编制**

（一）编制须知

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求

投标文件应包括下列内容，不得有缺项和漏项，否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单公章。

（1）投标文件目录；

（2）投标人营业执照（复印件加盖公章）；

（3）法定代表人授权委托书及法定代表人和受委托人身份证复印件（法定代表人亲自参加招投标的除外）。

（4）供应商近三年没有重大违法记录的书面声明（加盖供应商公章）；

（5）供应商投标及售后服务承诺书；

**投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。正本和副本分别密封并在封签处加盖单位公章，并在封面上注明投标项目，投标人、联系电话等信息。投标报价单须另用小信封密封，放入投标文件正本内。**

**七、投标文件递交**

（一）投标截止时间：2021年12月1日9时30 分。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1408号房间（振兴东路288号）

（三）项目联系人及电话：

投标联系人及电话：曹老师    18862888898

**八、开标**

（一）开标时间：2021年 12月1 日9时30分。

（二）开标地点：行政楼1408会议室。

**以上时间和地点如有变动，招标人有权进行变更并通告，请投标人关注报名现场变更信息。**

（三）由招标人组织开标，投标人的法定代表人或授权人持有效身份证参加开标会。

（四）评标小组由招标人随机抽取人员组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

九、中标

（一）中标通知

1、符合投标资质的投标人通过评审合格后，进入价格标评审。价格评审采用价格单因素法。

有效且报价最低的投标人为中标候选人。

2、中标结果在江苏省南通卫生高职校网站上公示或电话告知。

3、评标结束确定中标并公示结束后，招标人将通知中标人签订合同。

4、投标人投标文件将入档封存，概不退还。未中标投标人及时办理退保证金手续。

5、如中标候选人自行放弃中标的，或在公示期间被举报有违规行为经查证属实的，则取消中标候选人资格。

（二）合同签订

1.中标人从收到中标通知的3日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

**十、投标文件有效期**

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

 江苏省南通卫生高等职业技术学校

 大宗物资与服务采购管理办公室

 2021年11月24日

附件：采购清单及报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名、规格及技术参数要求** | **品牌** | **建议型号** | **数量** | **单价** | **金额** | **参考图样** |
| 1 | **ZS-6酶标仪**参数：1、波长范围：400--750nm2、吸光度范围：0.000—3.500 OD3、分辨率：0.001 OD4、重复性：0.005 OD5、稳定性：0.005 OD6、滤光片：标准配置405nm 450nm 492nm 630nm7、定量、定性、半定量、原始吸光度值报告方式8、单、双波长、多滤光片选择9、检测速度： 20S/单波长；40S/双波长\*10、三键输入设置\*11、内置200个用户使用程序，1000板测试存储功能\*12、具有数据存储、项目编辑、数据曲线调用功能\*13、滤光片、光路自行校正功能\*14、内置打印机\*15、分析系统：航天之星：酶免生化/多功能分析系统专用ALT转氨酶生化项目检测（选配）\*16、需要配备电脑及软件 |  | ZS-6 | 1 |  |  |  |
| 2 | **微型振荡器微型摇床**参数：可调速，定时96孔酶标板用 |  | MH-2 | 2 |  |  |  |
| 3 | **紫外可见分光光度计**参数：1、指标名称：T6新世纪系列（紫外可见）2、光学系统：双光束比例监测3、波长范围：190nm~1100nm4、波长示值误差：±1.0nm5、光谱宽带：2nm6、透射比示值误差：±0.002Abs(0~0.5Abs）、±0.004Abs(0.5Abs~1Abs）、±0.3%7、透射比重复性：≤0.001Abs(0~0.5Abs）、≤0.002Abs(0.5Abs~1Abs）、≤0.15%8、杂散光：≤0.05%9、基线平直度：±0.00210、漂移：≤0.35%/h11、外形尺寸：470mm×400mm×210mm12、重量：11kg |  | 普析通用T6 | 4 |  |  |  |
| 4 | **电子天平**参数：特点：1、小型B5尺寸，可用于高精度称重中的自动化生产线。2、小型SHS传感器-1秒快速稳定，确保高精度快速称量。3、大型荧光屏显示，显示清晰易于读取称重结果。4、震动减震器功能，能缓冲来自各方位的震压，保护传感器，起到超载保护的作用。5、IP-65防水防尘标准。6、多种称重单位，统计功能。7、使用电脑或打印机符合GLP、GMP、GCP、ISO要求的天平ID代码及校准报告。8、数据存储功能。9、全数字校准功能，能输入带修正值的校准砝码值，操作简单快捷。10、可对比较结果选择使用蜂鸣器发声报警。11、动物称重功能应用于活体称重。12、ACAI功能（自动计数精度提高功能），保证计数精度，减少计数误差。13、里程显示器功能。14、百分比模式功能。15、自动电源开启关断，当天平停止动作10分钟自动关闭显示以达到节能的需求。16、内置可充电电池。17、下挂钩功能。 |  | 爱安德FX-120iWP | 2 |  |  |  |
| 5 | **台式电脑（尿沉渣分析仪配套用）**参数：处理器：G5420 系统：Win10系统 内存：4G 硬盘：1T 显卡：集显 显示器：19.5寸 键盘鼠标：标配 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | **合计金额** |  |  |  |  |  |  |