江苏省南通卫生高等职业技术学校

宿舍楼安防监控系统采购安装项目询价公告

第一章 采购公告

一、项目基本情况：

1.项目编号：WXBS2024022

2.项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校宿舍楼安防监控系统采购安装项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：本项目采购预算5万元

5.采购需求：具体要求详见项目需求

6.合同履行期限：10天

7.本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：营业执照经营范围能完成本项目采购内容。

三、获取采购文件

时间：2024年3月13日至2024年3月18日

地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站

方式：自行下载

四、响应文件提交

响应文件递交的截止时间:**2024年3月19日10时00分**,逾期送达将作无效响应处理。

地点：**南通市经济技术开发区振兴东路288号行政楼1408室**

五、开启：

时间：**2024年3月19日10点00分**

地点：**南通市经济技术开发区振兴东路288号行政楼1408室**

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、成交原则、方式

**成交原则：**报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且总价报价最低的原则，确定1家成交供应商。

八、成交结果通知

（1）成交结果将通过江苏省南通卫生高等职业技术学校网站发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》后15日内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

九、其他补充事宜

1.保证金：免收

2.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购需求联系人提出，由需求人负责答复；对项目询价文件其它部分的询问请向采购部门联系人提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

地 址：江苏省南通经济技术开发区振兴东路288号

采购需求联系人：黄老师 联系电话：15951300658

采购部门联系人：单老师 联系电话：13511591058

纪委办联系人： 陈老师 联系电话：0513-51083162

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2024年3月13日

第二章 项目需求

**请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。**供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。本项目不接受负偏离。

一、项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万星光智能轨迹报警摄像机 | 30 | 台 | 建议型号：DS-2CD2T46FWDA3-XS |
| 2 | 6T监控专用硬盘 | 10 | 只 |  |
| 3 | 警报灯 | 21 | 个 |  |
| 4 | TP光纤收发器 | 6 | 对 |  |
| 5 | 16口千兆交换机 | 3 | 台 |  |
| 6 | 不锈钢防水箱 | 6 | 只 | 50cm\*40cm\*20cm |
| 7 | 网线（六类线） | 4 | 箱 | 线径0.5mm一箱305米 |
| 8 | 电源线 | 3 | 卷 | 线径2.0mm一卷200米 |
| 9 | 光纤（4芯重铠） | 850 | 米 |  |
| 10 | 尾纤 | 24 | 根 |  |
| 11 | 光纤理线架 | 1 | 套 |  |
| 12 | 辅材（支架、线管、膨胀螺丝、水晶头等） | 1 | 项 |  |
| 13 | 施工费用 | 1 | 项 |  |
| 14 | 其他费用…… |  |  |  |

注：所有设备由中标单位负责施工安装。光纤网线等辅材数量仅供参考，实际用量超过参考用量所产生的费用由中标单位承担。

本项目为江苏省南通卫生高等职业技术学校8、9、10号宿舍楼安防监控系统采购安装项目，供应商应根据施工现场实际情况进行报价，报价含完成本次项目的所有人工、材料、运输、安装到采购人指定地点、税金等一切费用。投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。投标人可进行踏勘现场，时间为2024年3月15日9:00~16:00。踏勘现场负责人：黄老师（电话：15951300658）。

二、项目要求

1. 400万星光智能轨迹报警摄像机，像素分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。（若投标供应商提供非推荐参数要求，可提供优于招标摄像机参数的证明材料用于投标并实际使用）

2.摄像机和警报灯需要接入智慧安消综合管理平台，摄像机越界侦测区域设定满足用户需求。

3.每台摄像机添加录像计划满足30天回放存储时间要求。

三、项目标准

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB/50198-94)

《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-93）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程验收规则》（GA/T308-2001）

四、服务要求

1.为用户提供工程及产品使用维护说明书，根据合同规定提供维修备用附件及工具。为用户培训操作、培训维护人员，介绍工程项目及产品性能及使用维护知识，使其掌握正确使用的操作方法，人员人数由用户来定。培训时间不少于一个星期，由于用户人员更换，进行后续培训。

2.工程项目及产品自验收交付使用之日起保修期为三年，三年内提供免费服务维护、维修。收到用户来电来信报修，小故障2小时内排除，大故障24小时内排除。免费服务期间若设备有损坏需要返厂维修，公司无偿提供备用设备，直至维修件返回。

3.付款条件：工程项目竣工验收后7日内付合同金额的95%，其余尾款一年后付清。

第三章 响应文件组成

**响应文件由资格审查证明文件（一个密封包单独密封，含一正二副）、报价文件（一个密封包单独密封，含一正二副）二部分组成。请供应商根据本询价文件的要求递交相应的材料。**

**一、资格审查文件**

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，法定代表人及被授权人身份证复印件（格式见附件3）；

4.供应商有效的营业执照复印件；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

**二、报价文件**

1.报价总表（格式见附件4）

2.分项报价明细表（格式见附件5）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年月日

附件2

法定代表人身份证明

　　 　：

我公司法定代表人 　　　参加贵单位组织的（询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

附件3

授权委托书

　　 　：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

附件4

报价表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 报价 |
|  | 大写：  小写： 元（人民币） |

填写说明：报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

附件5

分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 单价 | 合计 |
| 1 | 400万星光智能轨迹报警摄像机 | 30 | 台 |  |  |  |
| 2 | 6T监控专用硬盘 | 10 | 只 |  |  |  |
| 3 | 警报灯 | 21 | 个 |  |  |  |
| 4 | TP光纤收发器 | 6 | 对 |  |  |  |
| 5 | 16口千兆交换机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢防水箱（50cm\*40cm\*20cm) | 6 | 只 |  |  |  |
| 7 | 网线（六类线）  （线径0.5mm一箱305米） | 4 | 箱 |  |  |  |
| 8 | 电源线  （线径2.0mm一卷200米） | 3 | 卷 |  |  |  |
| 9 | 光纤（4芯重铠） | 850 | 米 |  |  |  |
| 10 | 尾纤 | 24 | 根 |  |  |  |
| 11 | 光纤理线架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 辅材（支架、线管、膨胀螺丝、水晶头等） | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 施工费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 其他费用……（如有请填写） |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。