**询价采购文件**

**项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校回廊教室、阶梯教室可视化教学建设项目**

**项目编号：WXBS2022031**

**采 购 人：江苏省南通卫生高等职业技术学校**

**代理人：南通城建工程项目管理有限公司**

**2022年6月21日**

询价文件备案表

|  |
| --- |
| 编制人：  日 期：2022年6月21日 |
| 采购人(盖章)  日 期：2022年6月21日 |
| 招标代理机构(盖章)  日 期：2022年6月21日 |

1. 江苏省南通卫生高等职业技术学校回廊教室、阶梯教室可视化教学建设项目询价采购公告

|  |
| --- |
| 项目概况：  **江苏省南通卫生高等职业技术学校回廊教室、阶梯教室可视化教学建设项目**的潜在供应商应在江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生与健康委员会网站获取采购文件，并于**2022年6月24日14点30分**（北京时间）前提交响应文件。 |

一、项目基本情况：

1.项目编号：WXBS2022031

2.项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校回廊教室、阶梯教室可视化教学建设项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：本项目采购预算为人民币27.8万元

5.最高限价：本项目最高限价27.8万元，报价超过最高限价的均为无效投标。

6.采购需求：具体要求详见询价文件；

7.合同履行期限：15个工作日。

8.本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商营业执照经营范围能完成本项目需求内容。

三、获取采购文件

1.采购文件获取的时间：2022年6月21日至2022年6月24日14:30前

2.采购文件获取的地点、方式:

江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生与健康委员会网站自行下载

四、响应文件提交

**响应文件递交的截止时间:2022年6月24日14时30分。**

**递交方式：各潜在投标单位在开标截止时间前将电子投标文件分“资格审查文件、商务标”两个包单独加密码并注明投标单位名称发送至邮箱：ntcjzb@126.com。逾期未发送的投标文件，招标人将不予受理。（注“资格审查文件”与“商务标”的密码请按“南通城建不见面开标群”里的提示，按时提交，当场解密开标）**

五、开启：

**时间：2022年6月24日14点30分**

**地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会**

**注：为确保本项目远程开标时交互顺利，现提供QQ群作为本项目的备用远程交互群，群号为：688296845，群名称为：南通城建不见面开标群，各投标人的授权委托人在开标前以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，则以此QQ群作为远程交互工具进行实时交互，若此时投标人未加入QQ交互群，则视为不参与本次招标投标且无权对开评标全过程提疑。**

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、询价保证金：本项目不设保证金

八、报价评审

（1）报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审。

（2）成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。

（4）供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

九、成交原则、方式

**成交原则：**

（1）报价截止时间后，在符合采购需求的前提下，确定1家成交供应商，以提出总价最低报价的供应商作为成交供应商，第一名放弃中标，依次递补，最低报价相同，抽签确定。按报价总价结算。

（2）供应商所报项目的总价不超过最高限价。

十、其他

（1）本次询价资料费300元，供应商进“南通城建不见面开标群”后在开标前向代理机构扫码递交，供应商中标后需向招标代理机构缴纳招标代理费，招标代理费按国家发改委[2011]534号文\*60%计取，低于1500元按1500元计，评标会务费按实结算，也由中标供应商承担。

（2）中标后，成交供应商将纸质询价响应文件壹正贰副，装订成册送至代理机构。

十一、成交结果通知

（1）成交结果将通过江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生与健康委员会网站发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

十二、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

联系人：单老师 0513-51083173

2.采购代理机构信息

名 称：南通城建工程项目管理有限公司

地 址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座801

联系人：袁斌

联系方式：13906291538

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2022年6月21日

第二章 项目需求

为了更好的提高教学质量丰富课堂环境使学生融入课堂，现我校提出采购回廊教室、阶梯教室可视化教学建设项目，辅助教学提升教学质量。

一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸高教触控一体机 | 希沃、鑫城、高创 | 一、硬件要求：  ★1.屏幕尺寸: 86英寸, LED 背光 A 规屏,4K高清，屏幕表面采用防眩光钢化玻璃；屏幕物理分辨率:3840×2160;全屏显比例 16:9;显示亮度:300cd/㎡; 可 视角度：178；  2.安全性:屏幕采用钢化玻璃，表面硬度 7H，使用 1kg 钢球，在至少 2m 处自由 落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常；  3.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、 电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全；  4.整机具有防强光干扰的性能，在100K LUX 的强光照射下，产品各项书写功能正常；  5.屏幕书写区域被手、书本遮挡等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵， 仍可以正常书写、操作；  6.支持Windows 与安卓系统中红外十点触控十点书写,触摸分辨率:32767\*32767；触摸高度≤3.5mm；定位精度：±0.1mm；书写流畅，无断笔现象 支持指、笔书写；  7.整机具备前置物理按键，高度集成易用，支持快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作；  8.内置前朝向 2\*15w 音箱，支持 DBX 音效，支持用户在菜单中开启/关闭 DBX-TV 中总恒音、总绚音、总环音的功能；  ★9.响应国家护眼安全号召，设备需具有减滤蓝光功能，并能根据需要开启/关闭；  10.前置输入接口：双通道 USB3.0 接口≥2个；侧置输入接口：USB 接口≥2个，标准 HDMI 接口≥2个，VGA 接口≥1个，1 路 Audio，Line in接口≥1个，RS232接口≥1个，RJ45 输出接口≥1个：Touch USB out接口≥1个，耳机接口≥1个，≥1 路同轴输出；  ★11.设备支持通过前置按键一键录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，快速制作教学微课，方便学生课后学习。提供国家相关产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖原厂公章；  12.为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控 器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式 锁定/解锁，方便使用；  13.智能护眼：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同 亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭；  ★14.整机内置非独立外扩展的摄像头，500万像素,支持智能扫码识别、实时互动和远程监控。提供国家相关产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖原厂公章；  ★15.嵌入式操作系统版本Android7.0，内存2GB，存储空间8GB，运行流畅稳定，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。提供国家相关产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖原厂公章；  16.在嵌入式操作系统下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学  ★17.整机内置高性能拾音麦克风，拾音距离不小于3m，可对老师人声直接同步采集或录制；  ★18.内置OPS电脑模块配置：采用80pin接口，Intel I5 8代处理器；8G内存；硬盘采用256G容量的SSD固态硬盘；具有独立非外扩展的电脑USB接口，具备6个USB接口，其中4个USB3.0接口；内置正版WIN10操作系统；  二、软件要求：  ★1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。  2、具备课件云存储及云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端。  3、具备点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。  4、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。  5、提供多种背景模板供教师选择，老师可自定义背景；提供放大镜工具，可设置放大比例及聚光灯效果。  6、支持硬笔、荧光笔、毛笔等多种笔迹书写及不少于三种便捷擦除方式，可选择笔颜色及粗细，具备手势擦除。  7、文本框：具备文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。  8、提供非线性教学工具及支持多种页面浏览及切换，方便老师对课件进行非线性教学展示。  9、提供拼音及汉字工具：能够实现输入拼音字母，即可展示该字母的标准四声读音；在田字格上输入汉字可识别为印刷体，并展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等；支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。  10、英语工具：具备AI智能纠错功能，内置AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。  11、智能选词填空：支持创建智能选词填空，方便教师在课堂上进行英语完形填空、语文诗句填空等练习，可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种完形填空模板供老师选择，且模板样式可自定义修改。  12、教学软件能够进行一键微课录制，录制内容可直接通过电脑或手机查看。视频可根据需求进行内容的选段或者切片处理，并且可将教师音频转化为文字。同时录制好的微课可通过二维码、微信等方式进行分享，便于查看，并支持分享至学校平台。  ★13、为确保软硬件兼容性，一体机需与教学软件为同一制造商生产，具有同一品牌，提供教学软件制造商软件著作权以及黑板3C证书并加盖原厂公章。 | 9 | 台 |
| 2 | 智能笔 | 希沃、鑫城、高创 | ★1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。  2.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制；  ★3.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备；  4.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动；  5.支持windows、android双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令；  6.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米；  7.无线接收器采用微型Nano设计，即插即用，方便安装实施，整洁美观；  8.支持智能休眠节电，智能笔15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔； | 9 | 支 |
| 3 | 移动支架 | 希沃、鑫城、高创 | 配合大屏使用 | 2 | 套 |
| 4 | 一体化有源音箱 | 希沃、鑫城、高创 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计；  2.双音箱有线连接，采用塑胶材质，保护设备不受环境情况影响；  3.输出额定功率: 2\*15W，喇叭尺寸5寸；  4.端口：电源\*1、Line in\*1、U盘接口\*1；  5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰；  6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开；  7.支持扩音和输入音源叠加输出，针对录播系统进行优化，将收录音频信息与录播系统集合，或者通过串联功放支持更大环境扩音；  8.音箱具有CCC资格认证，符合中国电子设备管理规定和技术标准； | 1 | 套 |
| 5 | 无线教学麦克风 | 希沃、鑫城、高创 | 1.耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能；  2.麦克风采用极简设计，全机身仅一个实体按键，涵盖开关机、配对和音量功能，提供电容触摸按键，可显示电量，保持长按进入静音模式；  3.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备；  4.支持智能红外对码及UHF对码，开机即可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接；  5.采用轻量化设计，整机重量不超过15g，长时间佩戴无疲劳感；  6.采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航；  7.麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖； | 1 | 个 |
| 6 | 广播数字终端 | 戴阳、CBKK、SC | 功能特点：  1、内置2\*10W数字音频放大模块，双4寸全频高品质扬声器单元，支持本地麦克、线路、WIFI输入，无源辅音箱输出，立体扩声；  2、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，通过WIFI等方式能够实现移动端人声扩音；  3、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务；  4、终端号、音量及工作状态可在主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；  5、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟；  6、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。  技术参数：  电源供电：AC220V/50Hz  功耗：≤15W  频率响应：100Hz-16KHz  谐波失真：THD≤0.1%  信噪比：≥85dB  音频模式：16位立体声音质  通讯协议：TCP/IP  IO接口：RJ45、3.5mmAUX  AUX输入灵敏度：150mv  保护方式：上电、过载、短路保护  安装方式：壁挂式  尺寸：360×250×100mm | 6 | 个 |
| 7 | 监控 | 海康、大华、天地伟业 | 400W像素，带拾音、星光夜视 | 3 | 个 |
| 8 | 讲台 | 国产优质 | 根据学校要求定制 | 9 | 个 |
| 9 | 地台 | 定制 | 根据现场情况及学校要求定制 | 6 | 个 |
| 10 | 强弱电建设 | 国标 | 1、六类非屏蔽网线3箱；2、无线路由器1个；3、六类非屏蔽网络模块6个；4、单口信息面板6个；5、明盒6个；7、2\*1.0护套线2卷；8、5米HDMI线9根 | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 | 国产优质 | 软管、PVC线槽、PVC管、扎带、电工胶布、水晶头等 | 1 | 项 |
| 12 | 系统集成 | 国标 | 设备搬运、安装、调试、培训、线路铺设、室内监控位置调整、回廊水空调线路梳理等 | 1 | 项 |

重要说明：

**1.带“★”项为重要技术指标。本项目所有技术参数都不接受负偏离应标。不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。**

**2.本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品，提供“非建议品牌”产品的，其产品档次、技术参数均需等于或高于建议品牌。同时投标供应商应当提供以下资料（缺一不可）：①由地级市及以上技术检测机构针对本次招标采购而出具的符合本项目招标要求的投标产品检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。当三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。**

**3.投标人所投86寸高教触控一体机、最终用户必须注册为“江苏省南通卫生高等职业技术学校”。**

**4.投标人中标后领取中标通知书时须提供86寸高教触控一体机、智能笔生产厂家出具的针对本项目的参数符合承诺函及质保服务承诺函原件并加盖原厂公章。**

**5.本项目整体质保期三年，并终身维护和技术指导。质保期内，免费维护维修及技术支持。保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。**

**6.上述参数需做实质性响应，中标人在中标后三个工作日内提供所投产品的样品进行功能性测试，发现虚假应标取消其中标资格。**

二、项目价格与报价

1.本项目供应商报价时需含人工费、设备费、安装费、税金等，以及设备调试费用、人员培训费及提供服务所需设备、配件等设备辅材等全部费用。本项目为固定总价报价，请投标人认真按照要求报价。因报价和质量原因引起的损失，由投标人自行承担。

2.本项目最高限价：27.8万元。

三、其他

1．签定合同**：**自采购中心中标（成交）通知书发出之日起15个工作日内按时签约。

2．付款：项目验收合格后支付合同总额的97%，余3%作为质保金，验收满一年后付清。

3．交货期（服务时间）：15个工作日，自签订合同之日起开始。

4．交货（服务）地点：招标人指定地点。

5．质保期限：整体质保期三年。

6．验收或考核的方案：安装调试完成后由学校采购办组织验收。

7．售后服务及承诺：

（1）保修期满后，承诺对维修工作只收取材料成本费用，免收服务费。

（2）质保期内，每季度对设备进行一次巡检。

第三章 采购合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购回廊教室、阶梯教室可视化教学建设项目事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。

一、规格、数量、单位、单价、金额。

二、合作方式

甲方向乙方回廊教室、阶梯教室可视化教学建设项目，乙方应于日内安装完成并通过验收。

三、价格条款

1.乙方应根据询价报价表的价格提供产品给甲方。

2.本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

四、支付方式

1.货到甲方指定地点，安装完成，通过双方验收，乙方需提供发票，经甲方核实后，扣留合同价3%的质保金，其余货款一周内支付。

2.验收满一年后，无质量问题，一周内全额退还质保金。

五、交货方式

1.乙方应保证所提供产品为询价清单中所规定之原厂产品，质量要符合采购人的验收标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。

六、违约责任

1.甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。

2.乙方未按合同规定时间交货，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的20%。

3.乙方未规定送货，甲方有权退货。

七、合同附则

1.本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期一年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。

4.本合同在履行中产生的各种争议，甲乙双方应协商解决，如协商不成，双方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

5.对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

时间： 时间：

第四章 询价投标文件组成

一、资格审查文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 法定代表人参加投标的提供 |
| 2 | 授权委托书 | 非法定代表人参加投标的提供 |
| 3 | 授权代表身份证复印件 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 4 | 声明函 | 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函 |
| 5 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照、自然人的身份证明 |
| 6 | 供应商情况一览表 | 供应商情况一览表 |
| 7 | 正负偏离表 | 正负偏离表 |
| 8 | 投标单位认为的其他材料 |  |
| 上述资格评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章。上传文件不清晰由此引起的后果由供应商自负。  注：通过资格审查的响应供应商方可进入以下商务标评审。 | | |

二、报价标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价单 |  | 详见询价文件格式 |

第五章 询价投标文件格式

封面

**询价响应文件**

资格审查文件包/报价包

**（正/副本）**

**项 目 名 称：**

**项 目 编 号：**

**供应商名称：**

**日 期：**

**1.法定代表人身份证明**

先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

**2.法定代表人授权委托书**

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

**注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章**

**3.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**4.供应商情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | | | | | |
| 单位优势及特长 | | |  | | | | | | | | |
| 单位  概况 | 职工总数 | | 人 | | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | | 实现利润 | |  |
| 流动资金 | | 万元 | | 主要  产品 | 1. | | | | |
| 固定资产  （万元） | | 原值：  净值： | | 2. | | | | |
| 占地面积 | | M2 | | 3. | | | | |
| 本次  投标  产品  情况 | 本次投标 产品名称 | | | 型 号 | | 上年 产销量 | 产品技术  先进水平 | 曾获何级  何种奖励 | | 主要用户 名称 | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 | | | | | | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |

5. 正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**注：**1.供应商提交的响应文件中与询价文件“项目需求”中的商务技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应文件，由评标委员会认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

**6.报价单**

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价 |
| 江苏省南通卫生高等职业技术学校回廊教室、阶梯教室可视化教学建设项目 | 大写：（人民币）元  小写：￥ 元 |

日期： 年 月 日

填写说明：

1.含供应商将采购人所需货物送至采购人指定地点并安装完成通过验收所需的人工、材料、机械、利润、税金等所有费用。